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Manual Digital Multimeter

6000 Counts

600.00mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V

+(05%+3)

'AC Voltage 600.00mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V (1.0%+3)

DC Current [20.00A/6.000mA/60.00mA/600.00mAI600.05A_| -£(1.2%+3)

'AC Curtent 20.00A/6.000mA60.00mA/600.00mA/B00.0uA_| =(1.6%+3)
600,00 F(05%+3)

. 6.000K/60.00KC00.0K3 F(0.5%+3)

Besiznce 6.00000 £(0.5%+3)
60.00M0 +(1.6%+3)
9.990nF +(5.0%+20)

Capaciance 99 90nFI900.00F = (20%+5)
9.990,/F/99 90,F599 OuF = (20%+5)
9.990mF/60.00mF + (5.0%+5)
5.956H2/55.09H2I905 SFS SORFEISB IO | 1 10412)
990.9K¢12/9.900MHz 3
19%-09% F01%2)
20°C- 1000 T4 F= 1832 +(25%+5)
IFE approximation value 0~10005
6 000mi (50%+50]
60.00mH/G00 0/ 000R] 2(.0%410)
G000 +(50%+50]

Diode/Continuty | @/®

Nev 0

‘Manual ranging True RMS Data hold

BacklightFlashight Low battery ale | Auto power off

Relative measurement NCV

Power Supo) 3 1.5V AA Battery

Dimension 176017

Weight EET)





