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Standard Accessories
2 x Battery

2 x Test lead

1 x Standard user manual
1 x Black soft case

1 x Thermocouple probe
1 x Wrist strap

Smart Clamp Meter

y N\

DC Voltage 4.000V/40.00V/400.0V/600.0V +(0.5%+3)

AC Voltage 4.000V/40.00V/400.0V/600.0V +(1.0%+3)
4.000V +(5%+5)

ACCurent  [40,00A/00.0A7600A 2(2.5%+8)_

ool 400.0Q/4.000kQ/40.00kQ/400.0kQ/4.000MQ +(0.5%+3)
40.00Q +(1.5%+3)

Capacitance _|%-:000nF £ (5.0%+20)

40.00nF/400.0nF/4.000pF/40.00uF/400.0pF +(2.0%+5)
4.000mF +(5.0%+5)
4.000H2z/40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz

Fequency 40.00kH2/400.0kHz/1.000MHz s (0-1%+2)

Temperature -30°C~1000°C/-22F ~1832F

Diode/Continuity | ®/@

NCV [

Auto ranging True RMS Data hold

Backlight/Flashlight Low battery alert Auto power off

Inrush current

Peak Hold Smart mode

Power Supply

2 x 1.5V AA Battery

Dimension

172*64*32mm

Weight

1729





