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Specifications Range Accuracy

DC Voltage 6.000V/60.00V/600.0V +(0.5%+3)

AC Voltage 6.000V/60.00V/600.0V +(1.0%+3;

—— 6.000A +(5%+30)
60.00A/600.0A +(2.5%+30;
6.000kQ +(1.5%+3)

Resistance 60.00kQ/600.0kQ/6.000MQ +(0.5%+3;
60.00MQ +(1.5%+3)
9.999nF +(5.0%+20)

Capacitance 99.99nF/999.9nF/9.999F/99.99uF/999.9uF +(2.0%+5)
6.000mF/6mF +(5.0%+5
9.999Hz/99.99HZ/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHZ/99

Frequency 9.9kHZ/9.999MHz +(0.1%+2)

Temperature -30°C~1000°C/-22°F~1832°F

Continuity/Diode (]

NCV °

Auto Range True-RMS [Data hold

Backlight/flashlight Low power alarm | Auto power off

Inrush current Peak hold | Smart mode

Bluetooth link to APP

Battery type 2 x 1.5V AAA battery

Size 172*64*32mm
Weight 161g





