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Manual Digital Multimeter
ZT-980

Accurac
600.00mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V +(05%+3)
600.00mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V (1.0%+3)
[20.00A/6.000mA/60.00mA/600.00mAI600.05A_| £ (1.2%+3)
20.00A/6.000mA/60.00mA/600.00mAI600.05A_| £(1.5%+3)
60000 =(05%+3)

. 6.000K0/60.00KC00.0K3 = (05%+3)

Besiznce 6.000M0 F(0.5%+3)
60.00M0 =+ (1.5%+3)
9.990nF £ (5.0%+20)

Capachance 99 SOnFIG30.0nF = (20%+5)
9990, F/99 90,1690 GuF = (2.0%+5)
9.999mF/60.00mF = (5.0%+5)
9.999H2/09.90H2/609 G270 G00KHZI00. 99K

Frequency s £(01%+2)

Duty Cydle 1%-99% F01%2)

Temperaturs 20°C- 00T A= T832T. = (25%+5)

Triode TFE approximation value 0~10005

Diode/Continuty | @/@

Nev 0

‘Manual ranging True RMS Data hold

‘BackliohtFlashight Low batery alert | Auto power off

Relative measurement NCv

Power Supply 3 1.5V AA Battery

Dimension 7601 Tmm

Weight 3500





