[image: ][image: ]
image1.jpeg




image2.jpeg
Manual Digital Multimeter

Specifications Range Accuracy

DC Voltage ?g:g\?mWZS0.00mV/2.5000V/25.000V/250.00V/ +(0.05%+3)

AC Voltage 25.000mV/250.00mV/2.5000V/25.000V/250.00V £(0.3%+3)
1750.0V.

LIS 2.5000V/25.000V/250.00V/1000.0V +(0-5%+3)

voltage(DC)

AGEDC 2.500V/25.00V/250.0V/750V 1V E(10%+£3)

voltage(AC)

AC+DC T(1.5%+3)

voltage(AC+DC) 2.5000V/25.000V/250.00V//1000.0V
2.5000A/20.000A/25.000mA/250.00mA/250.00u

DC Current A/2500.0UA. +(0.5%+3)
2.5000A/20.000A/25.000mA/250.00mA/250.00u o

AC Current A/2500.0UA +(0.8%+3)
250.00Q +(0.5%+3)

et 2.5000kQ/25.000kQ/250.00kQ +(0.2%+3)
2.5000MQ/25.00MQ T (1.0%+3)
250.0MQ + (5%+5)
9.999nF +(5.0%+20)

Capacitance 99.99nF/999.9nF +(2.0%+5)

P 9.9991F/99.99uF/999.9uF +(2.0%+5)

9.999mF/60.00mF +(5.0%+5)
250.00H2z/2.5000KH2z/25.000KHz/250.00KHz/2. o

fiequency 5000MHz/10.000MHz =Gl

Duty Cycle 1%-99% £(0.1%+2)

Temperature -20°C~1000°C/-4°F ~1832°F +(3%+5)

Diode/Continuity | @/@

NCV []

Manual ranging True RMS Data hold

Backlight/Flashlight |Low battery alert |Auto power off

Relative measurement NCV.

Power Supply [3 x 1.5V AA Battery

Dimension [176x971x47mm

Weight 1330q





