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Standard Accessories

1. 2 x Battery

2.1 x Wrist strap

3.1 x Standard user manual

DC Voltage 6.000V/60.00V/600.0V. +(0.5%+3)

AC Voltage 6.000V/60.00V/600.0V +(1.0%+3)

e 600.00/6.000kQ/60.00kQ/600.0kQ/6.000MQ +(0.5%+3)
60.00MQ +(1.5%+3

6.000nF

+(5.0%+20)

Capacitance 60.00nF/600.00nF/6.000uF

+(2.0%+5)

4mF

+(5.0%+5)

Frequency

99.99H2/999.9Hz/9.999kHZ/99.99kHz/
999.9kHz/9.999MHz

+(0.5%+4)

Diode/Continuity | ®/@®

NCV. [

Auto/Manual ranging True RMS Data hold
Low battery alert Auto power off Relative measurement
Smart mode \Voice reognition Flashlight

Power Supply

2 x 1.5V AAA Battery

Dimension

125*81*23mm

Weight

170g





