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DB REDDE &
T

C¢ [ memm

Standard Accessories
2 Battery

2xTestlead

1 x Standard user manual
1 x Black soft case

1 x Thermocouple probe
1 x Wrist srap

DC Voliage |4 000V/40.00V/400 OVI600 0V 205%43)

AC Vollage 4 000VI40 00VI400.0VIE00 0V =(1.0%53

‘AC Current 4 00DATA0 0DA00.OATE00.0K R0%+30)
Z000k0 =(15%+3

Resistance [ 40.00KQ/400,0KCA 000V =(05%+3)
20 00Ma =(1.5%+3)

Capacitance | +-.000nF *(5.0%+20)
40,000 7400 0nF T4 000SF 740 D0UFTAD0 Oy = .0%5)
000mF = (5.0%+%

Foquency |4 000H2/40 0027400 Oz AKFZ 20K/ A00KHZ Mz | = (0.

Tomperature |-30°C~1000°0/-22% ~1832%

Diode/Continuity | /@

oV T

Auto ranging True RMS Data hoid

BackighlFlashTght Tow battery alart Auto power off

Tnrush curent Peak o Smart mode

Power Suppl 2 15V AR Batiery

Dimension 7764 32mm

Weight Toig





