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5. 1x Thermocouple probe

DC Voltage' 400.0m\V/4.000V/40.00V/400.0V/600V. £(0.5%+3)
AC Voltage. 400.0m\V/4.000V/40.00V/400.0V/600V. =(1.0%+3)
DC Current 400.04A/40.00mA/400.0mA/10.00A £(1.2%+3)
'AC Current 400.04A/40.00mA/400.0mA10.00A =(1.5%+3)
— 400.00/4.000K(/40.00k/400.0k £(0.5%+3)

40.00MQ £(1.5%+3)

4.000nF = (5.0%+20)

Capacitance

40.00nF7400.0nF/4.000uF/40.00F/400.OuF/4.000mF

= (2.0%+5)

Temperature -30~1000°C(-22~1832°F)
Diode/Continity |@/®

NCV. 0

Auto/Manual ranging [ True RMS' Data hold
Backlight Low battery alert [Auto power off
Power Suppl 2 x 1.5V AAA Batten

Dimension 130°65'32mm

Weight 1149





