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Smart Digital Multimeter
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Standard Accessories
2 x Battery
2 x Test lead

1 x Standard user manual
1 x Drawstring pouch

DC Voltage 400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V/600V. +(0.5%+3)
AC Voltage 400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V/600V. +(1.0%+3)
DC Current 400.0pA/40.00mA/400.0mA/10.00A +(1.2%+3)
AC Current 400.0uA/40.00mA/400.0mA/10.00A +(1.5%+3)
et 400.0Q/4.000kQ/40.00kQ/400.0kQ +(0.5%+3)

40.00MQ +(1.5%+3)

4.000nF +(5.0%+20)
Capacitance 40.00nF/400.0nF/4.000uF/40.00uF/400.0uF/4.000m

+(2.0%+5)

F
40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz/40.00kHz/400.0kHz/4M

Frequency Hz/10MHz £(0.1%+2)
Diode/Continuity | ®/@

NCV. [

Auto/Manual ranging True RMS Data hold

Backlight Low battery alert Auto power off

Power Supply 2 x 1.5V AAA Battery

Dimension 130*65*32mm

Weight 114g





