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ZT-MO Smart + Manual Digital Multimeter
-

DC Voliage 500.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/ 1000V £ (0.5%+3)

'AC Voliage 600.0mV/5.000V/60.00V/600.0V/750.07 - (1.0%+3)
600,046 00OMAIG0.00mAB00.0mA (1.2%+3)

DC Gurrent 6.000A/720.00A (1.2%+3)
600.0pA/6.000mAT60.00mATG00 DA - (1.5%+3)

AC Gurrent 6 000ATZ0.00A - (1.5%+3)
600,00 £(0.5%+3)
6.000K/60,00KEB00.0KEY (0.5%+3)

Resistance 6.000M0 (0.5%+3)
60.00M (1.5%+5)
5.900nE T(5.0%+20]

Capacitance 95 5OnF/o90 OnF /0 S90,F /09 S0, 05 Sy " (2.0%+5)
5,500 /60.00mE (5.0%+5)
59 99H2609 9H2/0 S00KHZ/60.09KFZ

- (0.1%+:

Frequency 999 oki2/0.990MHz (0.1%:2)

Duty Cycle 19%-99% 0 1%2)

Temperature -30°C~1000°C/4T ~TB37F F(2.5%+5)

Batery test T5viovIiZv

Squae wave output | @

Diode/Continufy

Nev 0

‘Autoanual ranging True RMS Data hold

Backlight Flashiight Low batiery aier [Auto power o

Relaiive measuremeni |Smart mods

Fower Supph 3 15V AR Batery

Dimension Trxaxdmm

Weight BT





